מגבר: 718

כיול זווית-מתח נעשה בקובץ אקסל

**הניסויים שבוצעו:**

סדק יחיד – רוחב 0.04 או 0.08, תדירות 300 הרץ, צמצם עיגול קטן

2 סדקים – רוחב 0.04 או 0.08, מרחק בין הסדקים 0.25 (הכל במ"מ), תדירות 500 הרץ, צמצם עיגול קטן (בגרף הנ"ל יש הסטה מסוימת, כיוון שהחיישן קולט יותר אור (ככל הנראה מהמחשב הדלוק) כאשר הוא בצד של הזוויות החיוביות מאשר הצד של הזוויות השליליות.

**חשוב** - הקובץ correction מודד את העוצמה של האור בחיישן ללא לייזר כלל. צריך להחסיר זאת מהעוצמה שקיבלנו במדידות.